

www.zicotech.com

**ZI-8063 15W** /230V 300℃ ± 30℃ ~ 40℃

**ZI-8060 25W** /230V 380℃ ± 30℃ ~ 40℃

**ZI-8061 40W** /230V 470℃ ± 30℃ ~ 40℃

**ZI-8062 80W** /230V 450℃ ± 30℃ ~ 40℃

**ZI-8067 80W** /230V 380℃ ± 30℃ ~ 40℃

**ZI-8066 100W** /230V 450℃ ± 30℃ ~ 40℃   
  
  
**ZI-8064 30W** /12V 430℃ ± 30℃ ~ 40℃

**ZI-8065 Hot Knife** 240℃ ± 30℃ ~ 40℃,   
 **Soldering Tip** 490℃± 30℃ ~ 40℃,   
 **Wood burning Tip** 520℃ ± 30℃ ~ 40℃   
  
  
  
**ZI-8015 150W** /230V 440℃ ± 30℃ ~ 40℃   
**ZI-8020 200W** /230V 500℃ ± 30℃ ~ 40℃   
  
**ZI-808C 25-70W** /230V 70W 630℃ ± 30℃ ~ 40℃

25W 430℃ ± 30℃ ~ 40℃